SCHMIDT  Technology               Angebots/ Ausschreibungstexte

IL 30.0xx MPM

Luftströmungssensor zur Volumenstrommessung in Druckluft und Gasen mit Multi-Point-Measurement (MPM) und integrierter LED-Anzeige für Betriebszustand und aktuellem Volumenstrom.

Messbereiche:
76,5 Norm m³/h	 IL 30.005
229 Norm m³/h	 IL 30.010 MPM
417 Norm m³/h	 IL 30.015 MPM
712 Norm m³/h	 IL 30.020 MPM
Ausgang 1: Normvolumenstrom 4 … 20 mA 
Ausgang 2: Temperatur 4 … 20 mA
Ausgang 3: Impuls
Anzeige: 4 Duo-LEDs
Druckfestigkeit: 16 bar
Schutzart: Gehäuse IP 64
Anschluss: Steckverbinder 5-polig, M12
Betriebstemperatur: -20 … +60 °C

Zubehör:

gewähltes Fabrikat/Typ:

…………………………………………….