SCHMIDT Technology               Angebots- / Ausschreibungstexte

IL 30.2xx Mini-IL

Luftströmungssensor zur Volumenstrommessung in Druckluft und Gasen mit integrierter LED-Anzeige für Betriebszustand.

Messbereiche IL 30.208 Mini-IL:
-	0,2 … 20 Norm l/min
-	1 … 100 Norm l/min
-	1 … 200 Norm l/min

Messbereiche IL 30.212 Mini-IL:
-	3 … 300 Norm l/min
-	3 … 500 Norm l/min

Analogausgang: Normvolumenstrom (VN) 4 … 20 mA 
Digitalausgang:
-	Modulschnittstelle (VN und TM) inkl. Analogausgang 4 … 20 mA (VN)
-	Modbus (RTU) (VN und TM) inkl. Analogausgang 4 … 20 mA (VN)
Integrierte, optische Betriebszustandsanzeige
Druckfestigkeit: 8 bar
Schutzart: Gehäuse IP 64
Anschluss:
-	Analog-Version: fest angeschlossenes Kabel, 2 m Länge, offene Kabelenden
-	Digital-Version: fest angeschlossenes Kabel, 0,2 m Länge, Steckverbinder 8-polig, M12
Betriebstemperatur: -20 … +60 °C
Versorgungsspannung: 24 V DC ± 10 %

Zubehör:
gewähltes Fabrikat/Typ:

…………………………………………….